Załącznik nr 2c do SIWZ

RDW Żołędowo bup

KOSZTORYS OFERTOWY ZAMIENNY Z DNIA 26.02.2018R.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa** | **Opis** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena netto** |
| **1** | **Ocieplenie stropodachu wentylowanego** | | | | |
| 1  d.1 | KNR 4-01  0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 21,05 |  |
| 2  d.1 | KNR 4-01  0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 65,5 |  |
| 3  d.1 | KNR 4-01  0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 16,1 |  |
| 4  d.1 | KNR 2-02  0609-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr. na sucho - jedna warstwa -styropapa gr. 16 cm | m2 | 300,8 |  |
| 5  d.1 | KNR 0-23  2612-05 | Przymocowanie płyt styropapy za pomocą dybli | szt. | 2406,4 |  |
| 6  d.1 | KNR-W 2-02  0504-02 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe, papa gr. 5,3 mm | m2 | 300,8 |  |
| 7  d.1 | KNR-W 4-01  0537-06 | Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. ponad 25 cm | m2 | 21,25 |  |
| 8  d.1 | KNR-W 4-01  0538-02 | Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi – 1 szt. wydra | m2 | 0,66 |  |
| 9  d.1 | KNR-W 4-01  0526-05 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych o śr. 15 cm w odcinkach o długości ponad 1 m | m | 65,5 |  |
| 10  d.1 | KNR-W 4-01  0526-08 | Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych – dodatek za wykonane wpusty (sztucery) | szt. | 5 |  |
| 11  d.1 | KNR-W 4-01  0531-06 | Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm | m | 16,1 |  |
| 12  d.1 | KNR-W 4-01  0532-06 | Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej -rzygacze | szt. | 5 |  |
| **2** | **Ocieplenie ścian zewnętrznych** | | | | |
| 13  d.2 | KNR 4-01  0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety | m2 | 7,97 |  |
| 14  d.2 |  | Demontaż zbędnych elementów elewacji | kpl | 1 |  |
| 15  d.2 | KNR 2-02  0923-04 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy-na pod parapety | m2 | 6,04 |  |
| 16  d.2 | KNR-W 2-02  0923-01 | Osłony okien i drzwi folia polietylenowa | m2 | 40,39 |  |
| 17  d.2 | KNR 0-23  2611-01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 372 |  |
| 18  d.2 | KNR 0-17  2608-03 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie lub równoważny | m2 | 372 |  |
| 19  d.2 | KNR 0-23  2612-09 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -zamocowanie listwy cokołowej | m | 85 |  |
| 20  d.2 | KNR 0-23  2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 15cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - od cokołu do spodu gzymsu lub równoważny | m2 | 372 |  |
| 21  d.2 | KNR 0-23  2612-02 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5 cm - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży lub równoważny | m2 | 47,03 |  |
| 22  d.2 | KNR 0-23  2612-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER – przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły lub równoważny | szt. | 1860 |  |
| 23  d.2 | KNR 0-23  2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ścianach lub równoważny | m2 | 372 |  |
| 24  d.2 | KNR 0-23  2612-07 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER – przyklejenie warstwy siatki na ościeżach lub równoważny | m2 | 47,03 |  |
| 25  d.2 | KNR 0-23  2612-08 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER – ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym lub równoważny | m | 145,76 |  |
| 26  d.2 | KNR 0-23  2612-07 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki- dylatacje | m2 | 3,8 |  |
| 27  d.2 | KNR 0-23  0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej lub równoważny | m2 | 419,03 |  |
| 28  d.2 | KNR 0-23  0931-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm lub równoważny | m2 | 47,03 |  |
| 29  d.2 | KNR 0-23  0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome lub równoważny | m2 | 372 |  |
| 30  d.2 | KNR 2-02  1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków  gładkich bez gruntowania | m2 | 419,03 |  |
| 31  d.2 | KNR 2-02  1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m | m2 | 360,8 |  |
| 32  d.2 | NNRNKB  202 1622a-  01 | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych | m2 | 360,8 |  |
| 33  d.2 |  | Dzierżawa rusztowania | m2 | 360,8 |  |
| **3** | **Wymiana stolarki drzwiowej** | | | | |
| 34  d.3 | KNR 4-01  0354-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. ponad 2 m2 | m2 | 8,55 |  |
| 35  d.3 | KNR 4-01  0354-09 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow. do 2 m2 | m2 | 1,83 |  |
| 36  d.3 | KNR-W 2-02  1206-02 | Wrota stalowe otwierane o pow. do 13 m2 - montaż U=1,3W/m2\*K | m2 | 8,55 |  |
| 37  d.3 | KNR-W 2-02  1203-01 | Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2-- montaż U=1,3W/m2\*K | m2 | 1,83 |  |
| **4** | **Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkę** **PCV** | | | | |
| 38  d.4 | KNR-W 4-01  0353-03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 1 m2 - okna drewniane | szt. | 14 |  |
| 39  d.4 | KNR-W 4-01  0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m2-okna | szt. | 9 |  |
| 40  d.4 | KNR 0-19  1022-03 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 | 9,4 |  |
| 41  d.4 | KNR 0-19  1022-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | m2 | 10,31 |  |
| 42  d.4 | KNR 2-02  0129-02 | Obsadzenie prefabr. podokienników wewn. PCV | szt. | 23 |  |
| 43  d.4 | KNR 4-01  0708-02 | Wykon. tynków zwykłych wewn .kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm | m | 91,84 |  |
| 44  d.4 | KNR-W 2-02  2011-05 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym | m2 | 18,37 |  |
| 45  d.4 | KNR-W 2-02  1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 18,37 |  |
| 46  d.4 | NNRNKB  202 0521-02 | (z.I) montaż prefabrykowanych parapetów zewn. stalowych | m2 | 10,48 |  |
| **5** | **Opaska wokół budynku** | | | | |
| 47  d.5 | KNR 2-31  0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem | m2 | 37,85 |  |
| 48  d.5 | KNR 4-01  0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub. do 15 cm | m3 | 1,3 |  |
| 49  d.5 | KNR 2-31  0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku | m2 | 37,85 |  |
| 50  d.5 | KNR 4-01  0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku | m2 | 8,65 |  |
| **6** | **Montaż** **zaworów grzejnikowych z głowicą** **termostatyczną** | | | | |
| 51  d.6 | KNR 4-02  0509-01 | Wymiana zaworu grzejnikowego o śr. 15 mm | szt. | 22 |  |
| **7** | **Pozostałe** | |  |  |  |
| 7.1 | Wycena własna | Kontrola ornitologiczna zgodna z decyzją RDOŚ z dnia 18.01.2018r. | szt. | 1 |  |
| 7.2 | Wycena własna | Skrzynki Lęgowe typ A lub J | szt. | 3 |  |
| 7.3 | Wycena własna | Tablice informacyjne 120x80 cm | szt. | 1 |  |
| 7.4 | Wycena własna | Tablice pamiątkowe 42x29 cm | szt. | 1 |  |
| Razem netto | | | | |  |
| Podatek VAT 23% | | | | |  |
| Razem brutto (należy przepisać wartość do formularza oferty załącznik nr 1b do SIWZ) | | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dnia \_\_ \_\_ 2018 roku

...........................................................................

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)